LAYER7

USB2\_DP/DN è a 100 va fatta a 90 ohm

a 90 OHM VANNO FATTI ANCHE QUESTI:

HUB\_USB1\_DP/DN 90 OHM VANNO

USB\_CAM\_DN/DP

USB1\_DN/DP

USB2\_DN/DP

U2DM4/U2DP4

U2DM3/U2DP3

U2DM2/U2DP2

U2DM1/U2DP1

U3TXDP1/U3TXDN1

U3TXDP2/U3TXDN2

U3RXDP1/U3RXDN1

U3RXDP2/U3RXDN2

I CONDENSTATORI SOTTOSTANTI VANNO PIAZZATI VICINO A U1:



**SEGNALI SATA, VANNO FATTI A 100 OHM**

SATA\_PCIE\_RX0P/N

SATA\_PCIE\_RX1P/N

SEGNALI

PTX\_0P/N E SATA\_PCIE\_TX0P/N

PTX\_1PN E SATA\_PCIE\_TX1P/N

SATA\_PECLKP/N

S3\_TXP/N

S3\_RXP/N

S2\_TXP/N

S2\_RXP/N

S1\_TXP/N

S1\_RXP/N

S0\_TXP/N

S0\_RXP/N